Документ обязателен к применению

в соответствии с абз. 24 ч. 3 ст. 214 ТК РФ

Составляется работодателем

Примерная форма

Типовая инструкция по охране труда при уборке помещений

1. Общие требования

1.1. Соблюдать требования [общей](#Par61) и настоящей Инструкции по охране труда для работников издательств.

1.2. Приступая к работе, уборщица должна получить инструктаж по охране труда от руководителя соответствующего структурного подразделения о дополнительных мерах безопасности.

1.3. Тщательно производить уборку в соответствии с установленным графиком и следить за чистотой своего участка.

2. Перед началом работы

2.1. Проверить средства индивидуальной защиты и надеть спецодежду.

2.2. Проверить исправность инструмента и механических средств для уборки (пылесосы, полотеры, уборочные машины и т.п.).

2.3. Получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.

3. Во время работы

3.1. Уборщица обязана:

при уборке помещения пользоваться только исправными полотером, пылесосом, уборочной машиной, лестницей, стремянкой, носилками, тележкой, тачкой и другими приспособлениями;

уборку мусора в помещениях при работающем оборудовании (конвейеры, транспортеры и т.п.) выполнять только вне рабочих зон. Сбор мусора из ящиков при работающем оборудовании выполнять только при наличии ограждений опасных зон;

тряпки, бумаги и другие отходы, пропитанные бензином, керосином, смывочно - смазочными веществами, убирать в плотно закрывающиеся металлические ящики, по окончании работы удалять из рабочего помещения;

сильно увлажненный пол подметать, используя деревянные опилки. После мытья пол насухо вытереть;

пролитые на пол смывочно - смазочные вещества, воду и другие жидкости немедленно вытереть насухо.

3.2. При мытье:

полов следует надевать галоши и резиновые перчатки;

полов раствором кальцинированной соды разводить ее следует приблизительно из расчета 60 - 80 г на ведро воды;

полов в местам общего пользования следует применять раствор хлорной извести из расчета 2 столовые ложки на ведро воды. Не оставлять разведенную (кашеобразную) хлорную известь в закрытом помещении, не заливать ее горячей водой во избежание интенсивного образования вредных газов. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать большую осторожность (ведра должны быть неполными и иметь крышки);

окон не вставать на подоконники, а пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой. Исправная лестница должна иметь ступени, вделанные в тетивы, а не прибитые гвоздями. Ступени не должны быть поломаны, иметь трещины и сколы. Концы лестницы должны иметь резиновые башмаки или заостренные металлические наконечники, предупреждающие скольжение ее по полу (лестницы должны быть испытаны на статическую нагрузку).

3.3. Раковины умывальников и унитазов следует мыть горячей водой с мылом и специальными моющими растворами. Запрещается применять для этих целей кислоты, бензин, скипидар, ацетон и другие горючие жидкости.

Выносить мусор из помещений только в специальных ящиках в отведенное для него во дворе место.

В комнате, где установлены газовые плиты для подогрева воды, перед началом работы проверить, закрыты ли краны и нет ли запаха газа. При проявлении запаха газа, горении не во всех отверстиях горелки, вытекании газа, неисправности кранов газовой плитки закрыть кран на газопроводе и доложить о неисправностях администрации.

3.4. Запрещается:

производить уборку под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;

останавливать или пускать на рабочий ход оборудование, а также вытирать само оборудование при его работе;

использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и т.п. бензин, керосин, ацетон, скипидар и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

разводить бензином, скипидаром или другими легковоспламеняющимися жидкостями пасту для натирания полов;

разогревать пасту для натирания полов на газовых и открытых электроплитках (разогревание пасты для натирания пола допускается на закрытой электроплитке в металлическом сосуде на водяной бане);

класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, метлы, швабры и другие предметы;

оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и т.п. метлы, тряпки, пылесосы, полотеры и т.п.;

вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить исправление электропроводки, выключателей, штепсельных розеток;

заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;

собирать в один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши. Для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик;

слив в канализацию кислот, щелочей и их растворов;

разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна, собирать в деревянные ящики.

4. В аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения в помещении запаха газа или дыма сообщить администрации и по телефону в городскую пожарную охрану.

4.2. При загорании или пожаре сообщить администрации и покинуть помещение.

4.3. При обнаружении развала стеллажа с продукцией, завала прохода необходимо об этом сообщить администрации.

5. По окончании работы

5.1. Все принадлежности, инструменты, лестницы и т.п. убрать в отведенное место.

5.2. Снять спецовку и средства защиты, поместить их в гардероб. В случае загрязнения средства индивидуальной защиты следует промыть.

5.3. Если работа выполнялась в нерабочее время, проверить выключены ли электроприборы, газ, вода, вентиляция, освещение.

5.4. Хорошо вымыть теплой водой с мылом лицо и руки, прополоскать рот. Если имеется возможность, принять душ.